











Картофелесажалка без опорных колес к мотоблоку и минитрактору используется для высадки одного ряда семенного картофеля в грунт. Она относится к пассивному навесному оборудованию, не требующему наличия вала отбора мощности у минитрактора. При движении техники в действие приводятся грунтозацепы сажалки, от которых за счет цепного привода запускается конвейерная лента подачи клубней.

|  |  |
| --- | --- |
| http://sosklada.shop.by/attach/Proizvoditelnost_i.jpg | **Производительность**Однорядная картофелесажалка к мотоблоку высаживает за час работы семена на площади до 15 соток. Высокой производительности удается добиваться за счет рабочей скорости агрегата в 5 км/ч.Эта картофелесажалка способна выполнять весь цикл работ, кроме внесения удобрений в почву, за один проход по полю. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Формирование ровных рядов**Основные составляющие агрегата:• Плуг-бороздодел, который формирует борозды;• Конвейерная лента, подающая семенные клубни;• Дисковый окучник, засыпающий борозды и формирующий гребни. | http://sosklada.shop.by/attach/Formirovanie_rovnyih_ryadov.jpg |

От глубины закладки семян зависит, как быстро появятся всходы. Оптимальной считается глубина в 5-15 см, чтобы новые плоды получали достаточно тепла, влаги и кислорода для нормального развития. В этой картофелесажалке регулируется заглубление плуга-бороздодела, что позволяет выбирать глубину посадки от 5 до 10 см.



Картофелесажалка без опорных колес к мотоблоку и минитрактору используется для высадки одного ряда семенного картофеля в грунт. Она относится к пассивному навесному оборудованию, не требующему наличия вала отбора мощности у минитрактора. При движении техники в действие приводятся грунтозацепы сажалки, от которых за счет цепного привода запускается конвейерная лента подачи клубней.

|  |  |
| --- | --- |
| http://sosklada.shop.by/attach/Proizvoditelnost_i.jpg | **Производительность**Однорядная картофелесажалка к мотоблоку высаживает за час работы семена на площади до 15 соток. Высокой производительности удается добиваться за счет рабочей скорости агрегата в 5 км/ч.Эта картофелесажалка способна выполнять весь цикл работ, кроме внесения удобрений в почву, за один проход по полю. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Формирование ровных рядов**Основные составляющие агрегата:• Плуг-бороздодел, который формирует борозды;• Конвейерная лента, подающая семенные клубни;• Дисковый окучник, засыпающий борозды и формирующий гребни. | http://sosklada.shop.by/attach/Formirovanie_rovnyih_ryadov.jpg |

От глубины закладки семян зависит, как быстро появятся всходы. Оптимальной считается глубина в 5-15 см, чтобы новые плоды получали достаточно тепла, влаги и кислорода для нормального развития. В этой картофелесажалке регулируется заглубление плуга-бороздодела, что позволяет выбирать глубину посадки от 5 до 10 см.

